**HULA Beads**

**ZAČÍNÁME**

Chcete-li ze svého nového produktu LELO vytěžit maximum, přečtěte si níže uvedené pokyny.

• Před prvním použitím nabíjejte po dobu 2 hodin.

• Dálkový ovladač vyžaduje 2 x baterie AAA (součástí balení). Vložte a zajistěte kryt baterie

s plastovým klíčem.

• Zapněte masér stisknutím tlačítka, dokud se nerozsvítí světlo. Pokračovat

Pokud používáte dálkový ovladač, stiskněte znovu tlačítko.

• Vložte zařízení stejným způsobem jako tampon a extrakční kabel nechejte venku

tělo pro bezpečnost a snadné vyjmutí. Pro snadné vložení použijte trochu vody

mazivo na bázi HULA Beads ™.

• Chcete-li používat masér s dálkovým ovladačem, aktivujte jej stisknutím tlačítka +

bezdrátové připojení. Masér sníží své vibrace a změní se na

Režim SenseMotion ™ 1, kde jsou vibrace řízeny pohybem

dálkové ovládání.

Intenzita vibrací a rychlost otáčení jsou synchronizovány pro dynamickou stimulaci,

takže zvýšení intenzity vibrací zvýší také rychlost otáčení.


POZNÁMKA: Může trvat až 5–10 sekund, než váš masážní přístroj detekuje dálkové ovládání, proto prosím

buď trpělivý

**VKLÁDÁNÍ BATERIE**

• Kryt baterie na dálkovém ovladači by měl být při prvním otevření uvolněný

produkt. Zvedněte jej a vložte baterie, jak je znázorněno na obrázku 1.

• Opatrně umístěte kryt na horní část prostoru pro baterie, přičemž dbejte na to, aby hřebeny byly zarovnány, jak je znázorněno na obrázku.

**POUŽÍVÁNÍ REŽIMU SENSEMOTION ™ 1**

Zapněte dálkový ovladač s tisknutím tlačítka +. Jakmile je bezdrátové připojení

nastavena, světla na masážním přístroji a na dálkovém ovladači se rozsvítí. Váš masér

nyní bude pracovat v režimu SenseMotion ™ 1. Vibrace můžete zesílit nakloněním

ovladač. Když je dálkový ovladač přesunut z vodorovné do svislé polohy,

síla vibrací se zvýší na maximální úroveň.

POZNÁMKA: Chcete-li VYPNUTÍ vibrací dálkového ovladače, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

Režimy SenseMotion ™ budou fungovat jako obvykle, ale ovladač bude spíše blikat než vibrovat.

Chcete-li znovu aktivovat vibrace na dálkovém ovladači, podržte jej znovu po dobu 5 sekund. Paměťová funkce

si zapamatuje, zda chcete pro budoucí použití vypnout / zapnout vibrace.




**POUŽÍVÁNÍ REŽIMU SENSEMOTION ™ 2**

V režimu SenseMotion ™ 1 stisknutím na dálkovém ovladači přepněte na SenseMotion ™

režim 2. V tomto režimu můžete změnit nebo zesílit vibrace přesunutím dálkového ovladače dovnitř


jakýmkoli směrem. Rychlejší pohyby zvyšují intenzitu vibrací.



Stisknutím tlačítka potřetí přejdete do režimu 3, prvního ze 6 předprogramovaných režimů vibrací, kde můžete změnit sílu vibrací pomocí

tlačítka + a -. Když je vaše LELO nastaveno na jednu z těchto 6 předprogramovaných vibrací

režimech nebude světlo na dálkovém ovladači svítit.

• Stisknutím tlačítka + na dálkovém ovládání zvýšíte vibrace

intenzita masérky.

• Stisknutím středního tlačítka změníte režim vibrací. Jednou

prošli jste 6 předprogramovanými režimy,

váš masér se vrátí do režimu SenseMotion ™ 1.

• Stisknutím tlačítka - snížíte intenzitu vibrací.

• Stisknutím a podržením tlačítka - po dobu asi 3 sekund se otočíte

z dálkového ovladače.

• Podržte současně tlačítka + a - po dobu přibližně 3

sekund zablokovat ovládací rozhraní a zabránit náhodnému

aktivace. Před cestou vždy uzamkněte. Chcete-li odemknout, podržte +

a znovu.

**POUŽÍVÁNÍ BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE**

Pokud chcete používat masér LELO BEZ dálkového ovladače, jednoduše jej zapněte stisknutím

tlačítko na samotném masérku. Nezapínejte dálkový ovladač.

Opětovným stisknutím zapnete vibrace. Pokračujte v stisknutí a procházejte 6

předprogramované vibrační vzory, které budou nastaveny na 100% intenzitu. Změnit

intenzitu, budete muset dálkový ovladač zapnout stisknutím jeho tlačítka +.

VYPNUTÍ DÁLKOVÉHO A MASAGERU

• Vypněte dálkový ovladač podržením tlačítka - po dobu přibližně 3 sekund.

• Masážní přístroj vypněte podržením tlačítka po dobu přibližně 3 sekund.

POZNÁMKA: Pokud je vypnuto pouze dálkové ovládání, masér přejde do pohotovostního režimu,

zůstávají vnímaví k signalizaci po dobu 1 hodiny, než se úplně vypnou

**ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST**

Životnost vašeho produktu LELO se při správné údržbě a péči výrazně zvýší.

Společnost LELO doporučuje používat lubrikant na vodní bázi, jako je LELO's Personal

Hydratační krém. Nepoužívejte lubrikant na bázi silikonu, protože by to mohlo silikon vytvořit

trvale lepkavý. Pokud chcete použít lubrikant na bázi silikonu, proveďte nejprve test náplasti.

Se zařízením LELO nikdy nepoužívejte jako mazivo masážní olej nebo krém na ruce. Vždy čisté

před každým použitím a po něm. Nejúčinnější způsob, jak to udělat

jedná se o použití účelově vyrobeného čisticího roztoku, jako je LELO’s Antibacterial

Čisticí sprej. Případně můžete silikon umýt teplou vodou a

antibakteriální mýdlo, opláchněte čistou horkou vodou a osušte hadříkem nepouštějícím vlákna nebo

ručník. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Vaše LELO je 100% vodotěsné a ponorné do hloubky 1 metru. Otevřená nabíjecí zásuvka je utěsněna od vnitřního fungování masérky, takže to tak může být

čistit a používat pod vodou volně.

Nenechávejte LELO na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Uložte LELO na bezprašné místo a chraňte jej před hračkami z jiných materiálů.

DŮLEŽITÉ: Pouze pro dospělé. Ženy, které mohou být těhotné, mají kardiostimulátor,

diabetes, flebitida nebo trombóza by se měli poradit s lékařem

ohledně rizika vzniku krevních sraženin před použitím jakéhokoli osobního masážního produkt

**ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD**

Když je připojena nabíječka, světlo masážního přístroje pulzováno není?

• Baterie je plně nabitá.

• Baterie je vybitá a její potvrzení bude trvat několik minut

účtováno.

• Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvky a DC zásuvky.

Dálkový ovladač se neaktivuje po stisknutí tlačítka +?

• Baterie jsou vybité. Vyměňte nebo nabijte baterie.

• Dálkový ovladač je uzamčen. Stisknutím a podržením tlačítek + a - po dobu 3 sekund ji odemknete.

Neexistuje žádné spojení mezi masérem a dálkovým ovladačem?

• Překročili jste 10 sekund potřebných k tomu, aby masér „hledal“

aktivní dálkové ovládání. Nejprve vypněte masér i dálkové ovládání. Nyní to zkuste znovu

nejprve aktivujte dálkový ovladač stisknutím tlačítka + a poté stisknutím a

podržením aktivačního tlačítka na masérce po dobu 1 sekundy.

• Váš masér nebo dálkové ovládání je bez energie; dobijte masér a vyměňte jej

nebo dobijte baterie dálkového ovladače.

**SPECIFIKACE**

MATERIÁLY: FDA schválený pro tělo bezpečný silikon / ABS

BATERIE: • HULA Beads ™: Li-Ion 3,7 V 200 mAh

• Dálkový ovladač 2 x AAA baterie

NABÍJENÍ: • HULA Beads ™: 2 h při 5,0 V 200 mA

UŽIVATELSKÝ ČAS: • HULA Beads ™: až 1,5 hodiny

• Dálkové ovládání až 10 hodin

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: Až 90 dní (objekt potěšení)

FREKVENCE: 125 Hz

MAX. ÚROVEŇ HLUKU: <50 dB

ROZHRANÍ: • HULA Beads ™: Jedno tlačítko

• Dálkové 3 tlačítka

FREKVENCE DOPRAVCE: 2,4 GHz